### 3.pielikums

**Atklāts konkurss**

**„Mēbeļu piegāde un uzstādīšana projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66" ietvaros”,**

**identifikācijas Nr. JPD2014/17/AK**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkuma ietvaros ir paredzēts iegādāties mēbeles pirmsskolas izglītības iestādei Ganību ielā 66, Jelgavā, lai pilnībā aprīkotu iestādes telpas.

Pretendentam, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, ir jāņem vērā šādas prasības:

1. **Vispārīgās prasības:**
   1. Pretendentam ir jāveic mēbeļu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un nodošana Pasūtītājam ekspluatācijas kārtībā.
   2. Visas atsauces uz preču ražotājiem, kuras noradītas, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Piedāvājumu sagatavošanas posmā specifikācijās norādīto preču nomaiņa ar citam tehniski ekvivalentām precēm ir iespējama, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents.
   3. Pretendentam Prece jāpiegādā un jāuzstāda Pasūtītāja telpās – Ganību ielā 66, Jelgavā.
   4. Pretendentam nepieciešamā Prece ir jāpiegādā un jāuzstāda 5 (pieci) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31. oktobrim. Preces uzstādīšanas un aprīkošanas laikā Pretendentam jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par šāda veida piegādi un uzstādīšanu.
   5. Līguma izpildes laikā jāveic visu iebūvēto mēbeļu uzmērīšana uz vietas. Mēbeļu gabarīta (platums, dziļums, augstums) izmēru pielaide ir +/- 30mm
   6. Līguma izpildes laikā visu mēbeļu krāsu paraugi, faktūru paraugi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   7. Garantijas termiņš mēbelēm ir vismaz 2 (divi) gadi, no preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
   8. Pretendentam jānodrošina bezmaksas garantijas serviss.
   9. Garantijas termiņā maksimālais reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja (mutisku, telefonisku, e-pasta vai citu rakstisku) ziņojumu par bojājumiem, defektiem vai citiem trūkumiem ir 36 stundas.
2. **Prasības Precei**

2.1. Iepirkumā nepieciešamās Preces piegāde Pretendentam jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumā „Preces tehniskās prasības” norādītajām minimālajām prasībām.

2.2. Piedāvājumam jāpievieno preces krāsaina 3D skice ar izmēriem vai attēls.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | Preces  nosaukums | Skaits,  Gab. | Preces apraksts | Mēbeles rasējums vai telpisks zīmējums |
|  | Skapis - sekcija IS-1 | 4  gab. | Moduļa tipa sekcija IS-1 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 1-210; 1-211; 2-233; 2-234) (kods 1A)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. | Skatīt lapās Nr.37i, Nr.39.1 kods 1A |
|  | Skapis - sekcija IS-2 | 4  gab. | Moduļa tipa sekcija IS-2 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 1-202; 1-219; 2-225; 2-242) (kods 1B)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. | Skatīt lapās Nr.39.1, Nr.37.i kods 1B |
|  | Skapis - sekcija IS-3 | 4  gab. | Moduļa tipa sekciju IS-3 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 1-202; 1-219; 2-225; 2-242) (kods1C)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.39.1, Nr.37i kods 1C |
|  | Garderobes skapīši GS-2 | 4  gab. | Garderobes skapīši GS-2 ar solu, apģērbu āķiem un cauruļveida apavu plauktiem (kods 10);  Skapītis ar 2 nodalījumiem ar durvīm, eņģes (BLUM kods 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļa formā. Skapja korpuss no lakota bērza masīvkoka. Durvis beicētas lakotas. Beices toni saskaņot. Katrā nodalījumā divi plaukti un 2 dubultie āķīši. Apakšējam plauktam un skapja augšā caurumi gaisa apmaiņai, augšējais plaukts iedziļināts 40mm. Durvju maliņas norundētas R3. Skapim kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.37.i kods 10 |
|  | Garderobes skapīši GS-3 | 8 gab. | Garderobes skapīši GS-3 ar solu, apģērbu āķiem un cauruļveida apavu plauktiem (kods 10);  Skapītis ar 3 nodalījumiem ar durvīm, eņģēs (BLUM kods 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļa formā. Skapja korpuss no lakota bērza masīvkoka. Durvis beicētas lakotas. Beices toni saskaņot. Katrā nodalījumā divi plaukti un 2 dubultie āķīši. Apakšējam plauktam un skapja augšā caurumi gaisa apmaiņai, augšējais plaukts iedziļināts 40mm. Durvju maliņas norundētas R3. Skapim kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.37i, Nr.36i, Nr.38.2 kods 10 |
|  | Garderobes skapīši GS-4 | 4 gab. | Garderobes skapīši GS-4 ar solu, apģērbu āķiem un cauruļveida apavu plauktiem (kods 10);  Skapītis ar 4 nodalījumiem ar durvīm, eņģes (BLUM kods 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļa formā. Skapja korpuss no lakota bērza masīvkoka. Durvis beicētas lakotas. Beices toni saskaņot. Katrā nodalījumā divi plaukti un 2 dubultie āķīši. Apakšējam plauktam un skapja augšā caurumi gaisa apmaiņai, augšējais plaukts iedziļināts 40mm. Durvju maliņas norundētas R3. Skapim kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr.38.2, Nr.36i kods 10 |
|  | Garderobes skapīši GS-5 | 14  gab. | Garderobes skapīši GS-5 ar solu, apģērbu āķiem un cauruļveida apavu plauktiem (kods 10);  Skapītis ar 5 nodalījumiem ar durvīm, eņģes (BLUM kods 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļa formā. Skapja korpuss no lakota bērza masīvkoka. Durvis beicētas lakotas. Beices toni saskaņot. Katrā nodalījumā divi plaukti un 2 dubultie āķīši. Apakšējam plauktam un skapja augšā caurumi gaisa apmaiņai, augšējais plaukts iedziļināts 40mm. Durvju maliņas norundētas R3. Skapim kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.38.2, Nr.36i, Nr.37i kods 10 |
|  | Garderobes skapīši GS-6 | 30  gab. | Garderobes skapīši GS-6 ar solu, apģērbu āķiem un cauruļveida apavu plauktiem (kods 10);  Skapītis ar 6 nodalījumiem ar durvīm, eņģes (BLUM kods 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļa formā. Skapja korpuss no lakota bērza masīvkoka. Durvis beicētas lakotas. Beices toni saskaņot. Katrā nodalījumā divi plaukti un 2 dubultie āķīši. Apakšējam plauktam un skapja augšā caurumi gaisa apmaiņai, augšējais plaukts iedziļināts 40mm. Durvju maliņas norundētas R3. Skapim kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.38.2, Nr.36i, Nr.37i kods 10 |
|  | Skapis virsdrēbēm | 4 gab. | Skapis personāla virsdrēbēm ar plauktiem (2400x940x600) (kods 11)  Skapja korpuss izgatavots no 18mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Durvis bērza masīvkoks, beicēts. Lakots. Beices toni saskaņot. Durvis slēdzamas. Eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļi durvju malā. Maliņas rundētas R3. Skapī perforēts metāla plaukts 2.gab. un nerūsējoša metāla stanga drēbju pakarināšanai. Kājiņas ar līmeņošanas iespēju. Drēbju pakaramie pleciņi-4gab. | Skatīt lapās Nr.38.2i, Nr.36i, kods 11 |
|  | Skapis virsdrēbēm | 4 gab. | Skapis personāla virsdrēbēm ar plauktiem (2400x800x400) (kods 11A) Iebūvējams esošā nišā.  Skapja korpuss izgatavots no 18mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Durvis bērza masīvkoks, beicēts. Lakots. Beices toni saskaņot. Durvis slēdzamas. Eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļi durvju malā. Maliņas rundētas R3. Skapī perforēts metāla plaukts 2.gab. un nerūsējoša metāla stanga drēbju pakarināšanai. Drēbju pakaramie pleciņi-8gab. | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.37.i kods 11A |
|  | Skapis gultas veļai | 4 gab. | Iebūvēts skapis mīkstā inventāra un gultas veļas glabāšanai (telpās 1-102; 1-133; 2-136; 2-163) (kods 25)  Skapja korpuss un fasāde izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Ar 2 regulējamiem plauktiem. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapās Nr. 38.2, Nr.36i kods 25 |
|  | Plaukts podiem | 4 gab. | Vaļēji plaukti (telpās 1-104; 1-129; 2-138; 2-159) (kods 27)  Izgatavoti no bērza masīvkoka, lakots, ar 24 nodalījumiem. | Skatīt lapās Nr.38.2, Nr.36i kods 27 |
|  | Skapis - sekcija IS-4 | 2 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-4 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 1-152; 1-166) (kods 28A)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. | Skatīt lapās Nr.38.3, Nr.36i kods 28A |
|  | Skapis - sekcija IS-5 | 2 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-5 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 2-146; 2-155)(kods 28B)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. | Skatīt lapās Nr.38.3, Nr.36i kods 28B |
|  | Skapis - sekcija IS-6 | 3 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-6 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 2-146; 2-150; 1-123) (kods 28C)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.38.3, Nr.36i kods 28C |
|  | Skapis - sekcija IS-7 | 2 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-7 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpās 2-149; 2-155) (kods 28D)  Korpuss izgatavots no 18 mm, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.38.3, Nr.36i kods 28D |
|  | Skapis - sekcija IS-8 | 1 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-8 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpā 2-144) (kods 28E)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapā Nr.38.3, Nr.36i kods 28E |
|  | Skapis - sekcija IS-9 | 1 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-9 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpā 2-147) (kods28F)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.38.3, Nr.36i kods 28F |
|  | Skapis - sekcija IS-10 | 1 gab. | Moduļa tipa sekciju IS-10 ar dažādu izmēru nodalījumiem, iebūvētu izlietni un speciālu krānu ūdens ieliešanai spainī (telpā 10124) (kods 28G)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.38.4, Nr.36i kods 28G |
|  | Skapis - sekcija IS-11 | 2 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-11 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpā1 -121) (kods 28H)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550)ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapāsNr.38.4, Nr.36i kods 28H |
|  | Skapis - sekcija IS-12 | 1 gab. | Moduļa tipa sekcija IS-12 ar dažādu izmēru nodalījumiem (telpā2-153) (kods 28J)  Korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Divas durvis, bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādes sānu malā. Durvju malas rundētas R3. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. Skapis bez apakšas, pa vidu plaukts. | Skatīt lapās Nr.38.4, Nr.36i kods 28J |
|  | Iebūvēts skapis  ar divām gultām (ar pacelšanas mehānismu) | 104 gab. | Gultas skapī h=2460x730x500 (1 skapī divas gultas) (kods 9)  Korpuss lamināts 18 mm, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta. Durvis bērza masīvkoks, beicēts, lakots. Bēces toni saskaņot. Rokturis iefrēzēts pusapļa formā. Durvis ar 4Axima SM eņģēm. Divas paceļamas gultas ar matračiem. Gultu karkass bērza masīvkoks, lakots. Pacelšanas mehānisms HEFELE 271,95,203 ar gāzes amortizatoru. Gultu galā trepītes. Paredzēt stiprinājumus, lai matracis ar gultas veļu paceltā stāvoklī turētos savā vietā. Gultas paceltā stāvoklī fiksējas. Matracis porolona ar kokosa virskārtu un noņemamu pārvalku. Skapja izmērs attiecīgi pēc konstrukcijas. Garantija 5 gadi.  Gultas korpuss atbilst matrača 1300x600x50 izmēriem. | Skatīt lapās Nr.37i, Nr.39.2i kods 9 |
|  | Skapītis zem izlietnēm | 2 gab. | Skapja korpuss un fasāde izgatavotas no 18 mm mitrumizturīga lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla. Ar 1 regulējamu plauktu. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. (kods 21) | Skatīt lapās Nr36i, kods 21 |
|  | Skapis instrumentu glabāšanai | 1 gab. | Skapis ar plauktiem instrumentu glabāšanai apkopējas telpā (g60xp40xa200) (kods 60)  Skapja korpuss un fasāde izgatavotas no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla, durvis slēdzamas. Ar 2 regulējamiem plauktiem. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Kājiņas ar līmeņošanas iespēju. | Skatīt lapā Nr.36i kods 60 |
|  | Sienas skapis | 3 gab. | Sienas skapīši ar plauktiem veļas pārziņa telpā (a60xp30xg200) (kods 61)  Skapja korpuss un fasāde izgatavotas no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla. Ar 2 regulējamiem plauktiem. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. | Skatīt lapā Nr.36i kods 61 |
|  | Skapītis zem izlietnes | 1 gab. | Izlietnes skapītis veļas pārziņa telpā (g60xp60xa90) (kods 62)  Skapja korpuss un fasāde izgatavotas no 18 mm mitrumizturīga lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla. Ar 1 regulējamu plauktu. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. | Skatīt lapā Nr.36i kods 62 |
|  | Virsma | 1 gab. | MDF virsma veļas pārziņa telpā (g185xp60) (kods 63) | Skatīt lapā Nr.36i kods 63 |
|  | Virtuves skapīši | 4 gab. | Iebūvēti virtuves skapīši ar furnitūru, darba virsmu (telpās 1-130; 2-160; 1-105; 2-139)  Skapja korpuss un fasāde izgatavotas no 18 mm mitrumizturīga lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla. Ar 1 regulējamu plauktu. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. | Skatīt lapās Nr.36i, Nr.38.1 kodus 18.3; 18.4; 19; 20.3 |
|  | Virtuves skapīši | 8 kompl. | Iebūvēti virtuves skapīši ar furnitūru un (telpās 1-203; 1-208; 2-226; 2-231; 1-213; 1-217; 2-236; 2-240)  Skapja korpuss un fasāde izgatavoti no 18 mm mitrumizturīga lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Rokturi metāla. Ar 1 regulējamu plauktu. Durvju eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. | Skatīt lapās Nr.39.1, Nr.37i kodus 18.1; 18.2; 19; 20.1; 20.2 |
|  | Tualetes kabīņu sistēmas | 4 kompl. | Montēt 20mm mitrumizturīga laminēta kokšķiedru plāksnes ar durvīm tualetes kabīņu sistēmas, h=1.2m (telpās 1-104; 2-138; 1-129; 2-159) | Skatīt lapās Nr.38.1, Nr.36i kodu T-1 |
|  | Tualetes kabīņu sistēmas | 8 kompl. | Montēt 20mm mitrumizturīga laminēta kokšķiedru plāksnes ar durvīm tualetes kabīņu sistēmas, h=1.2m (telpās 1-209; 1-218; 2-232; 2-241; 1-204; 1-214; 2-227; 2-237) | Skatīt lapās Nr.39.2i, Nr.37i kodu T-2 |
|  | Plaukts – skolotāja galds | 12 gab. | Plauktu - skolotāja galds ar papildu nodalījumiem dokumentu mapēm, darba virsmu, izbīdāmu papildus virsmu un atvilkņu bloku. Darba virsma ar atvilkņu bloku (kods 2), zemais plaukts dokumentu mapēm (kods2\*)izmēri 1200x400x800(h)mm, augstais plaukts dokumentu mapēm (kods 2\*\*) izmēri 1200x400x2000(h)mm.  Plaukta korpuss izgatavotas no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Fasādes - lakots bērza masīvkoks. Beices toni saskaņot. Rokturi iefrēzēti pusapļi fasādē. Skapis veidots pakāpienveidā. Uz augšu 4 iedaļas, uz sāniem 3. Virs otrās un trešās daļas iestrādāta galda virsma no beicēta lakota bērza masīvkoka, biezumā 24mm. Beices toni saskaņot. Galda malu kantes rundēt R3, galda stūri noapaļoti. Galda virsma vienā galā balstā uz metāla kājas ar grozāmu riteni, otrā uz skapīšiem ar gultni HAFELE 646,19,316. Vidējais skapis zem galda ar durvīm, eņģes ar bremzi. Malējā daļā zem galda atvilktne METABOX (BLUM), durvis un atvilktne slēdzama ar vienu atslēgu. Skapim paredzēt kājiņas līmeņošanai. |  |
|  | Krēsli | 60 gab. | Krēsli (pieaugušajiem) (kods 3)  Liekti līmēts bērza saplāksnis, redzamās daļas lakotas. Sēde un atzveltne polsterēta. Auduma nodilumizturība ne mazāk kā 100 000 Martindale cikli. Krēsli sakraujami viens uz otra. Vizuāli līdzīgs bērnu krēsliņiem. |  |
|  | Rotaļu plaukts | 16 gab. | Rotaļu plaukts ar noapaļotiem stūriem, abpusēji izmantojami kā autonomi plaukti (ar sadalošu sieniņu vidū), grupu nodalīšanai (kods 4)  G140xp45xa70  Skapja korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Plaukta malas rundētas R3. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. |  |
|  | Rotaļu plaukts | 12 gab | Rotaļu plaukts ar noapaļotiem stūriem, abpusēji izmantojami kā autonomi plaukti (ar sadalošu sieniņu vidū), grupu nodalīšanai. Vienā pusē plaukts noapaļots (kods 4A)  g100xp45xa45  Skapja korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Plaukta malas rundētas R3. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. |  |
|  | Rotaļu plaukts | 20.gab | Rotaļu plaukts ar noapaļotiem stūriem, abpusēji izmantojami kā autonomi plaukti (ar sadalošu sieniņu vidū), grupu nodalīšanai. Vienā pusē plaukts noapaļots (kods 4B)  g100xp45xa100  Skapja korpuss izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Plaukta malas rundētas R3. Virsmas stūri noapaļoti ar rādiusu R50. |  |
|  | Galds | 4 kompl.. | Galds (bērnu) ar noapaļotiem stūriem, regulējamu augstumu, dažādi savienojams 24 darba vietas katrā grupiņā (kods 7)  Galda virsmas no bērza masīvkoka, beicēta, lakota. Beices toni saskaņot. Galda platums vismaz 90 cm, galda dziļums vismaz 90 cm. Virsmas biezums 18mm. Metāla kājas ar augstuma regulāciju+/-150mm. Galdu malu kantes rundētas R3. Stūri noapaļoti R35. | Piemēram  <http://www.mebeles.lv/index.php?l=1&c=284&pg=0&p=2979> |
|  | Galds | 8 kompl. | Galds (bērnu) ar noapaļotiem stūriem, regulējamu augstumu, dažādi savienojams 26 darba vietas katrā grupiņā (kods 7)  Galda virsmas no bērza masīvkoka, beicēta, lakota. Beices toni saskaņot. Galda platums vismaz 90 cm, galda dziļums vismaz 90 cm. Virsmas biezums 18mm. Metāla kājas ar augstuma regulāciju+/- 150mm. Galdu malu kantes rundētas R3. Stūri noapaļoti R35. | Piemēram  <http://www.mebeles.lv/index.php?l=1&c=284&pg=0&p=2979> |
|  | Grāmatu plaukti | 12 gab. | Grāmatu plaukti no 4 daļām ar noapaļotiem stūriem, ar dažāda izmēra nodalījumiem un ieslīpu virsmu grāmatu izvietošanai (kods 6)  g280xp50xa90  Plaukta korpuss izgatavotas no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Fasādes - lakots bērza masīvkoks. Beices toni saskaņot. Malu kantes rundēt R3.Plauktiem regulējams augstums. |  |
|  | Molberts | 8 gab. | Molberts (bērniem) divpusējs ar koka rāmi un plastmasas nodalījumiem krāsām u.c. priekšmetiem ar magnētisku un ūdensizturīgu virsmu(kods 5)  g65xp65xa121  Ar regulējamu augstumu, paredzēts bērniem vecumā no 3-7 gadiem |  |
|  | Krēsls | 360 gab. | Krēsls bērniem ar regulējamu augstumu (kods 8)  Liekti līmēts bērza saplāksnis, lakots. Krēsliņi sakraujami viens uz otra. Vizuāli līdzīgs pieaugušo krēsliem. |  |
|  | Mīkstais inventārs | 4 kompl. | Lielais mīkstā inventāra komplekts bērniem (dažādi transformējami mīkstie sēdekļi) Ieteicamais izmērs G 65cm, dz 53, a42 cm. Noņemami pārvalki, mazgājami. Krāsas saskaņot ar pasūtītāju. (kods 22) | Softline „Pause” vai analogs |
|  | Sēdmēbele | 12 gab. | Sēdmēbele vecākiem garderobes telpās (kods 12) Bez roku balstiem, auduma pārvalks, pārvietojams uz ritenīšiem. Auduma faktūru un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju. Ieteicamie izmēri g 86,dz 108, a78 cm | **Piemēram Softline „Hugo”** |
|  | Sēdmēbele | 4 gab. | Sēdmēbele (mīkstais krēsls pieaugušajam, kas uzrauga bērnus gulēšanas laikā) (kods 26) Ar roku balstiem, auduma pārvalks, pārvietojams uz ritenīšiem. Auduma faktūru un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju. |  |
|  | Gultiņas ar matraci | 80 gab. | Bērnu gultiņas atsevišķi novietojamas ar paaugstinātu galu (kods 23)  Gultiņa izgatavota no 18mm MDF, kas no abām pusēm finierēts ar dabīgā bērza nažfinieri, kas bēcēts un lakots. Bēces toni saskaņot pirms izgatavošanas. Gultas konstrukcija - detaļas savstarpēji savienojamas, sabīdāmas savā starpā, bez skrūvēm. Gultas sānu malas iestiprinās kājgalī un galvgalī frēzētās stiprinājuma vietās. Sānu malās caurumi, kuros ieliekas 9 bērza saplākšņa šķēršļi, uz kuriem liek matraci. Sānu malām galvgalī paaugstinājums, kas novērš izkrišanu no gultas. Kājgalis un galvgalis frēzēts liektas formas, bez asiem stūriem. Matracis porolona ar kokosa virskārtu, un noņemamu pārvalku. Gultas korpuss atbilst matrača 1300x600x50 izmēriem. |  |
|  | Plaukts - gulta | 4 gab. | Plaukts - bērnu gultiņa (saliktā veidā kā plaukts, no tā izvelkamas 3 guļvietas (kods 24)  g130xp60xa86  Trīsvietīga izvelkama gultiņa bērniem. Izmērs saliktā stāvoklī 1570\*730\*h700 mm, izvilktā stāvoklī  1570\*2780\*h700 mm. Gultiņas izgatavotas no augstvērtīga priedes līmkoka b 32 mm, slīpēta, lakota ar skābās cietēšanas Beckers laku. Visas asās malas un stūrīši ir noapaļoti, nofrēzēti. Gultu grīdiņas izgatavotas no 6 mm mēbeļu kvalitātes saplākšņa, kurš slīpēts, gruntēts, stiprināts ar skrūvēm pie masīva koka līstēm 30\*40 mm. Šīs līstes pa gultas iekšējo perimetru stiprinātas ar skrūvi un līmi. Gultiņas konstrukcija paredz pilnu izvilkumu ar fiksāciju gan izvelkot, gan iestumjot saliktā veidā. Gultiņu izbīdīšanai pielietot ritenīšus Hafele 661.23.702. |  |
|  | Stanga | 4gab. | Metāla stanga ar 26 pakaramajiem (kods 13.1)  D=3,0; L=300  Iebūvējama iekārta (standarta) |  |
|  | Stanga | 4gab. | Metāla stanga ar 24 pakaramajiem (kods 13.1)  D=3,0; L=160 |  |
|  | Soliņš | 8gab. | Koka redeļu soliņš( g260xp50xa50 – 4 gab.; g140xp50xa50 – 4 gab.) (kods 13.2) |  |
| **46.** | Statīvs | 8gab. | Statīvs cimdu žāvēšanai ar stiprinājuma elementiem pie sienas, komplektā 2x18 āķi (kods 13.3) |  |
|  | Spogulis | 12 gab. | Spogulis garderobē ar saplākšņa rāmi un neplīstošu stiklu (kods 14) Stiprināms pie sienas  p50xa150 |  |
|  | Spogulis | 16 gab. | Spogulis sanmezglā ar saplākšņa rāmi un neplīstošu stiklu (kods 15) Stiprināms pie sienas  p50xa150 |  |
|  | Skapis telpu uzkopšanas inventāram | 12 gab. | Skapis uzkopšanas inventāram un mazgāšanas līdzekļiem ar nodalījumu slotām un noslēgtiem plauktiem uzkopšanas līdzekļiem un inventāram, durvis slēdzamas (kods 16.1; 16.2)  G40xp30xa200  Skapja korpuss un durvis izgatavotas no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Sadalīts divās vertikālās daļās, durvis slēdzamas. Skapī 6 āķīši, divi plaukti katrā pusē. Kājiņas ar līmeņošanas iespēju. Rokturi alumīnija. |  |
|  | Plaukts | 8 gab. | Plaukts ar pakaramajiem (dvieļiem un zobu pastām) kopā 26 bērniem apaļš grozāms (kods 17)  D=60, āķi 2 rindās |  |
|  | Plaukts | 4 gab. | Plaukts ar pakaramajiem (dvieļiem un zobu pastām) kopā 24 bērniem, apaļš grozāms (kods 17) D=60, āķi 2 rindās |  |
|  | Plaukts | 10 gab. | Plaukts/galds biroja tehnikai (kods 29)  G80xp40xa70. Izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. |  |
|  | Galds | 4 gab | Biroja galds ieapaļas formas ar atvāžamu virsmu un atvilkņu blokiem (kods 30)  G270xp70xa70  Galda virsma no 24 mm lamināta, aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām D-60mm, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. Vienā galda pusē skapītis ar durvīm no 18mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī, uz kājiņām. Metāla durvju eņģes, rokturi. Kāju nosegpanelis no 18mm lamināta maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī.  Atvilktņu blokam 4 METABOX (BLUM) atvilktnes ar rullīšu mehānismu. Ritenīši. No 18mm lamināta , maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī. |  |
|  | Biroja krēsls | 15 gab. | Biroja krēsls (kods 31)  Ergonomisks ofisa krēsls ar polipropilēna roku balstiem. Regulējams krēslu augstums ar gaslift mehānismu un slīpums, kas fiksējas 4 pozīcijās. Melna piecstaru bāze ar ritentiņiem. Auduma vai ādas aizvietotāja sēdes apdare, zemā mugura sietveida, iespējamas dažādas krāsas (saskaņot pirms pasūtīšanas). |  |
|  | Krēsls | 9 gab | Apmeklētāja krēsls ar auduma apdari (kods 32)  Metāla rāmis alumīnija krāsā. Sēde audums vai ādas aizvietotājs (saskaņot pirms pasūtīšanas), mugura melns siets. Bez roku balstiem.  523\*535, sēdes augstums 460, muguras augstums 870 |  |
|  | Galdiņš vadītājas kabinetā | 1 gab | Galdiņš apmeklētājiem noapaļotas formas (kods 33)  G100xp60xa55  Izgatavots no 18 mm lamināta ar dekoratīviem stikla elementiem, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. |  |
|  | Sēdmēbele vadītājas kabinetā | 1 gab. | Mīkstā stūra mēbele (dīvāns) (kods 34)  Ādas aizvietotājs, paredzot sēdvietas vismaz 3 personām |  |
|  | Plaukts | 4 gab. | Sienas plaukts novērošanas ekrāniem (kods 35)  G80xp30xa40  Izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. |  |
|  | Galds | 1 kompl. | Galds saliekams no dažādām atsevišķām daļām, transformējams pēc nepieciešamības, paredzot sēdvietas 12 personām (kods 36) Izgatavots no 24 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. |  |
|  | Krēsls | 50 gab. | Salokami krēsli pieaugušajiem (kods 37) Platums: 45 cm; Dziļums: 47 cm; Augstums: 76 cm; Sēdekļa platums: 39 cm; Sēdekļa dziļums: 42 cm; Sēdekļa augstums: 45 cm. Ir salokāms, aizņem maz platības. Polipropilēns, ABS plastmasa, tērauds |  |
|  | Galds | 4 gab. | Skolotāja galds ar atvāžamu daļu darba virsmas palielināšanai, ar atvilkņu bloku (kods 38)  G200xp80xa70  Galda virsma no 24 mm lamināta, aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām D-60mm, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. Vienā galda pusē skapītis ar durvīm no 18mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī, uz kājiņām . Metāla durvju eņģes, rokturi. Kāju nosegpanelis no 18mm lamināta maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī.  Atvilktņu blokam 4 METABOX (BLUM) atvilktnes ar rullīšu mehānismu. Ritenīši. No 18mm lamināta , maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī. |  |
|  | Galds | 1 gab. | Galds (bērnu) ar noapaļotiem stūriem, regulējamu augstumu, dažādi transformējams, sadalāms atsevišķās autonomās daļās. Kopējais darba vietu skaits 26 (kods 39)  Galda virsmas no bērza masīvkoka, beicēta, lakota. Beices toni saskaņot. Virsmas biezums 24mm. Metāla kājas ar augstuma regulāciju+/- 150mm. Galdu malu kantes rundētas R3. Stūri noapaļoti R35. |  |
|  | Smilšu terapijas galds | 1 gab. | Smilšu terapijas galds ar regulējamu augstumu (kods 41)  G60xp60xa50  Kaste izgatavota no 10 mm saplākšņa, iekšpuse krāsota zilā krāsā, noslēdzama ar vāku. |  |
|  | Galds | 2 gab. | Galds ( bērniem ) apaļš ar regulējamu augstumu (kods 42)  D=70, a50  Galda virsmas no bērza masīvkoka, beicēta, lakota. Beices toni saskaņot. Virsmas biezums 24mm. Metāla kājas ar augstuma regulāciju+/- 150mm. Galdu malu kantes rundētas R3. |  |
|  | Spogulis | 1 gab. | Iebūvēts spogulis ar īpašu apgaismojumu (kods 43)  G120xp80 |  |
|  | Galds | 1 gab. | Galds ar atvāžamu daļu virsmas palielināšanai (kods 44)  G160xp80xa70  Galda virsma no 24 mm lamināta, aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām D-60mm, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. |  |
|  | Galds | 2 gab. | Galds (g70xp70xa70) (kods 46)  Galda virsma no 24 mm lamināta, aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām D-60mm, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. |  |
|  | Galds | 4 gab. | Biroja galds ar atvilkņu bloku (kods 47)  G140xp60xa70  Galda virsma no 24 mm lamināta, aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Galds balstās uz metāla kājām D-60mm, slīpēts metāls ar augstuma regulēšanu. Atvilktņu blokam 4 METABOX (BLUM) atvilktnes ar rullīšu mehānismu. Ritenīši. No 18mm lamināta , maliņas aplīmētas ar 2mm ABS lamināta tonī. |  |
|  | Dīvāns medmāsas kabinetā | 1 gab. | Dīvāns (kods 49)  Ādas aizvietotājs. 1300x650x600 |  |
|  | Plaukts - galds | 5 gab. | Plaukts - galds veļas šķirošanai no atsevišķiem plauktiem (kods 50)  G80xp40xa90  Izgatavots no 18 mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. 2 regulējami plaukti. |  |
|  | Skapis | 4 gab. | Skapis ar atsevišķiem nodalījumiem virtuves personāla individuālajām mantām (kods 58)  G60xp40xa200  Skapja korpuss izgatavots no 18mm lamināta, maliņas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Durvis bērza masīvkoks, beicēts. Lakots. Beices toni saskaņot. Durvis slēdzamas. Eņģes (BLUM 71B 3550) ar bremzi. Rokturi iefrēzēti pusapļi durvju malā. Maliņas rundētas R3. Skapī plaukts un izvelkamu stangu drēbju pakarināšanai. Kājiņas ar līmeņošanas iespēju. |  |
|  | Sienas stendi | 1 gab. | Sienas stendi informācijas izvietošanai ar apgaismojumu (kods 57)  G180xp40 |  |
|  | Sēdmēbeles apmeklētājiem koplietošanas telpās | 6 gab. | Sēdmēbeles (dīvāni) (kods 56)  Ādas aizvietotājs. |  |
|  | Skapītis medikamentiem | 1 gab. | Zāļu skapītis (slēdzams ar stikla durvīm) (kods 48.2)  G80xdz25xa50  Metāla skapis ar divām stikla durvīm un 4 stikla plauktiem. Slēdzams. |  |
|  | Gaismas galds | 13 gab. | Izgatavoti no baltas skaidu plāksnes ar drošu, cietinātu stiklu un divām dienasgaismas spuldzēm. Galdi no ārpuses rotāti ar zilu, zaļu vai oranžu krāsojumu.  Izmērs: 700 x 500 x 210 mm | <http://www.edu2.lt/lv/product/gaismas-galds/>  **4** |
|  | Transformējamā skatuve | 1 kompl. | Viegli un ērti salokāma skatuve. Virsmas plāksne izgatavota no koka, pārklāta ar grīdas segumu (paklāju) Izmērs: 2400x880x410  Pakāpienu izmērs: 1000x650x410 | <http://www.ajprodukti.lv/LV/brnudrzu-mbeles/2412798.wf> |